**项城市第一人民医院询价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物品名称** | **规格或型号** | **类型** | **技术参数** | **询价金额** | **备注** |
| 磁吸版面 | 60cm\*90cm | 块 | 磁性铝合金边框+亚克力面+pp写真画面  1、1.5CM铝合金圆角框边  2、户外写真画面  3、1.1MM透明磁性亚克力面板  （含运输、安装、人工、辅料等安全措施 ） |  |  |
| 科室牌 | 27cm \*30cm | 块 | 科室门牌（PVC+亚克力）  1、1CM PVC雕刻  2、2MM亚克力雕刻UV背喷  3、透明背胶粘合  4、透明UV胶安装  （含运输、安装、人工、辅料等） |  |  |
| 开启式宣传版面 | 60cm\*90cm | 块 | 1、2.5CM开启边框  2、户外写真不干胶画面  3、覆5MM PVC防火面板  4、1.1透明亚克力防尘面板  （含运输、安装、人工、辅料等） |  |  |
| 橱窗版面 | 343\*145 | 块 | 高清户外灯片写真，均匀透光性、超高精度、防水防晒、长寿命。（含裁切、安装、运输、人工、辅材等。） |  |  |
| 橱窗版面 | 220\*105 | 块 | 高清喷绘，专业喷绘材料、防水、防晒、耐用（含裁切、安装、运输、人工、辅材等。） |  |  |
| 地贴 | 0.15米\*0.8米 | 块 | 1、自带高粘不干胶  2、户外写真不干胶画面  3、覆斜纹加厚耐磨地板膜  4、裁切成型  5、贴地固定安装  （含运输、安装、人工、辅料及等） |  |  |
| 丽萍展架 | 80x180 | 个 | 落地式卡槽丽屏展架，不锈钢铝合金框架，加重型底座，总重量：约8kg，画面材质：双面高清户外背胶写真覆KT板（含裁切、安装、运输、人工、辅材等。） |  |  |
| 简易展架 | 80\*180 | 个 | 铁艺烤漆工艺，总重量：2.8kg，画面材质：户外背胶写真高清喷印画（含裁切、安装、运输、人工、辅材等。） |  |  |
| 亚克力版面 | 40x60 | 块 | 2mm透明亚克力，高清UV喷印工艺，背喷打白底，（含安装、运输、人工、辅材等。） |  |  |
| 温馨提示小心用电 | 0.46米\*1.87米 | 个 | 1．户外写真不干胶画面  2．透明光膜防尘覆面  （含运输、安装、人工、辅料等） |  |  |
| 新区大厅内：索引牌 | 1.8米\*0.6米 | 个 | 1．1CM PVC雕刻  2．2MM亚克力雕刻UV背喷  3．透明背胶粘合  4．用透明UV胶安装  （含运输、安装、人工、辅料及梯子等） |  |  |
| 抽插槽 | 0.09米\*0.6米 | 个 | 3MM铝合金卡槽型材  （含运输、安装、人工、辅料等） |  |  |
| 楼层抽插牌 | 0.09米\*0.6米 | 个 | 3MM透明亚克力UV背喷  （含运输、安装、人工、辅料等） |  |  |
| 科室指引吊牌 | 0.3米\*1.7米 | 个 | 1．10CM开启式铝合金卡槽型材（可更换画面）  2．表面烤金属防腐蚀碳漆，表面光滑  3．3MM透明亚克力UV打印  4．内置LED节能发光模组，灯光三年无光衰或质保期三年，打光均匀。  5．直径20MM装饰圆管，烤漆绿色，配两根1米丝杆，吊装固定。  （含运输、安装、人工、辅料及等） |  |  |
| 护士站吊牌 | 0.3米\*1.2米 | 个 | 1、10CM圆角铝合金卡槽型材  2、表面烤金属防腐蚀碳漆，表面光滑  3、3MM透明亚克力UV打印  4、内置LED节能发光模组，灯光三年无光衰或质保期三年，打光均匀。  5、直径20MM装饰圆管，烤漆绿色，配两根1米丝杆，吊装固定。  （含运输、安装、人工、辅料等） |  |  |
| 运送义诊版面 | 官会、范桥、郑郭等地 | 次 | 运送乡镇版面，含司机一名 |  |  |
| 运送义诊版面 |  | 次 | 运送市区版面，含司机一名 |  |  |
| 台签 | A4 | 个 | 亚克力强磁台签，双面透明，强磁吸附+户外背胶写真高清喷印画面（含裁切、安装、运输、人工、辅材等。） |  |  |
| 单色显示屏维修 |  | 次 | 上门及检修 |  |  |
|  | 个 | 更换电源 |  |  |
|  | 次 | 更改文字一个或多个 |  |  |
| 彩色显示屏 |  | 次 | 上门及检修 |  |  |
|  | 个 | 更换电源 |  |  |
| 发光字 |  | 次 | 门及检修楼顶发光字（高空作业） |  |  |
|  | 个 | 更换电源 |  |  |

**以上制作版面制作过程需要公司设计员与单位对接设计，设计以符合科室需求为准，需要上门服务。**

**内容包括上门服务、运输、安装、安全设施、梯子等内容。一般设计为当日设计，维修类需要当日完成。开启式边框类不超过3个工作日。**